**REGLAMENTO TÉCNICO**

**CATEGORÍA CLASICOS LE MANS ASLAC 2017**

**Fechas de las carreras:** 13/01/2017

12/05/2017

22/09/2017

20/10/2017

1.-**MODELOS ADMITIDOS:**

SLOT IT: Matra MS670B, McLaren M8D, Ford MK II, Ford GT40, Chaparral 2E, Alfa Romeo 33/3 y Ferrari 312PB.

NSR: Ford GT40, Ford MK IV, Porsche 917K y Ford P68.

SRC-OSC: Matra 670, Matra 670B, Porsche 907L y Ferrari 312PB.

POLICAR: Ferrari 312PB.

THUNDER SLOT: Lola T70 MKIII

Los nuevos modelos serán admitidos siempre que hayan estado a la venta en las principales tiendas de referencia del sector al menos 15 días antes de la fecha de la carrera.

2.-**CARROCERÍA:** Original del modelo, se permite eliminar los retrovisores, antenas y limpia parabrisas. No se permite sustituir la bandeja del piloto ni los cristales por otros de lexan. Debe estar pintada en su totalidad, no se admitirán carrocerías blancas pintadas parcialmente.

3.-**CHASIS**: Original del modelo sin modiﬁcación. Se puede utilizar cualquier versión de chasis que la marca fabrique para el modelo.

4.-**MOTOR:** marca Slot.it ref. MX06 (naranja). Se permitirá un 10% de variación respecto a las revoluciones por minuto y efecto imán indicado por el fabricante.

5.-**IMÁN**: no está permitido el uso de imanes, salvo los utilizados en las suspensiones.

6.-**CORONA**: Libre dentro de los comercializados por marcas de slot.

7.-**PIÑÓN**: Libre dentro de los comercializados por marcas de slot.

8.-**GUÍA**: Libre dentro de las comercializadas por marcas de slot.

9.-**TRENCILLAS**: Libre dentro de las comercializadas por marcas de slot.

10.-**LLANTAS**: Libre dentro de las comercializadas por marcas de slot.

11.-**NEUMÁTICOS**: Delanteros, libres. Traseros, SC4735 de Scaleauto.

12.-**COJINETES:** Libres, no admitidos rodamientos a bolas.

13.-**SOPORTE DE MOTOR** el original del vehículo o repuesto de la misma marca, posición sidewinder (transversal), se admiten bancadas offset 0,5 y 1,0. En los chasis compatibles con la bancada de Slot It, se permite la instalación de esta.

14.-**SUSPENSIÓN** Suspensión libre.

15.-**EJES**: Libres.

16.-**CABLES**: libres dentro de los comercializados por marcas de slot

17.-**TORNILLOS**: libres dentro de los comercializados por marcas de slot

**Notas:**

-las ruedas montadas no pueden sobresalir por los lados de la carrocería vista desde arriba.

-Altura mínima del motor al raíl de 1 mm